**采购清单**

|  |
| --- |
| **1#楼东面雨棚及11#楼北面雨棚** |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 基础混凝凝（C25混凝凝土 | 项 | 1 |
| 2 | 250\*250\*10铁板 | 块 | 8 |
| 3 | 化学螺栓 | 套 | 32 |
| 4 | 150\*150\*6镀锌方管 | M | 35 |
| 5 | 120\*120\*5镀锌方管 | M | 6.5 |
| 6 | 4爪不锈钢驳接爪（250\*250 | 套 | 5 |
| 7 | 2爪不锈钢驳接爪（250 | 套 | 14 |
| 8 | 氟碳漆 | M2 | 23.8 |
| 9 | 6+6加胶玻璃 | M2 | 23.8 |
| 10 | 20\*15\*15不锈钢收边条 | M | 21 |
| 11 | 结构胶 | 支 | 24 |
| 12 | 彩钢瓦（50厚，灰色板，面层镀锌板厚度0.42 | M2 | 23.75 |
| 13 | 100\*100\*2镀锌钢管（雨棚用 | M | 42 |
| 14 | 250\*250\*10铁板 | 块 | 8 |
| 15 | 150\*100\*10铁板 | 块 | 16 |
| 16 | 化学螺栓 | 套 | 16 |
| 17 | 40圆钢 | M | 18 |
| 18 | 氟碳漆 | M2 | 22.5 |
| 19 | 铝合金檐口收边条（50\*20 | M | 11.8 |

|  |
| --- |
| **11#楼北面阳光房** |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 20 | 12厘钢化玻璃（隔墙用 | M2 | 113 |
| 21 | 彩钢瓦（50厚，灰色板，面层镀锌板厚度0.42 | M2 | 75.7 |
| 22 | 300\*300地梁（14螺纹钢，C25混凝凝土 | M | 24 |
| 23 | 地面回填（碎石） | M3 | 19 |
| 24 | 地面混凝土（C25混凝土，10公分厚、10#螺纹钢、间距10\*100单层双向 | M2 | 51.6 |
| 25 | 24墙水泥砖 | 块 | 279 |
| 26 | 800\*800地面砖（抛光砖 | M2 | 51.6 |
| 27 | 芝麻糊花岗岩（厚度2.5公分 | M2 | 8.25 |
| 28 | 玻璃门地弹黄及门夹、拉手 | 套 | 4 |
| 29 | 100\*100\*2铝方通 | 支 | 36 |
| 30 | 竹木纤维板（厚度8 | M2 | 51.6 |
| 31 | 结构胶 | 支 | 20 |
| 32 | 铝合金檐口收边条（50\*20 | M | 24 |
| 33 | 电箱 | 套 | 1 |
| 34 | 电线缆（5\*4） | M | 25 |
| 35 | 电线2.5平方 | 圈 | 7 |
| 36 | 筒灯 | 盏 | 27 |
| 37 | 插座及开关（欧普、雷士 | 个 | 11 |
| 备注1.供应商报价中应包含清单所列五金工具及其他辅料所有费用（含税）。 |